**防爆柜招标要求**

防爆柜：

一、数量和型号

4加仑52个；30加仑1个；45加仑的1个；

60加仑的1个；110加仑1个。

二、防爆柜材质

 1、护板：钢板不低于2.0mm不锈钢

 2、壁板：钢板不低于2.0mm镀锌板

 3、内圈：铝条不低于1.0mm

三、防爆柜承重

 防爆柜密封承重：≥200N/c㎡

四、防爆柜权威认证资格

ROHS认证，CE认证，耐火测试报告，防爆测试报告等

五、防爆柜防盗锁

三点连动式门锁，双人双锁，

六、防爆柜其他

 1、防爆柜表面喷涂：黄色

 2、防爆柜内侧支架：1.5mm不锈钢