**防火门招标参数**

1.甲级钢制防火门，耐火极限要求为90分钟[1.5H]。

注：五金配件也必须是防火五金配件

2.防火门外观应完整，无破损，表面净光，无刨痕、毛刺和锤印。割角、拼缝应严实平整；在规定的位置应有产品标志、质量检验合格标志和质量认证（认可）合格标志。

3.钢质防火门应设置防火密封条，该密封条应平直、无拱起，并有国家级检测机构出具的合格检测报告。

4.甲级防火门的厚度应大于等于60mm，门板填充物为防火材料。

5.防火门保修1年，自安装验收后1年内支付款项。

6.依据《政府购买服务管理办法》第二十四条【政府购买服务合同履行期限一般不超过1年；在预算保障的前提下，对于购买内容相对固定、连续性强、经费来源稳定、价格变化幅度小的政府购买服务项目，可以签订履行期限不超过3年的政府购买服务合同。】规定，拟与中标单位签订有效期3年的合同。