**污水站格栅机招标要求**

**格栅机参数及安装条件：**

材质钢壳 不锈钢耙齿

电机380V 1.5KW

安装槽宽600mm 槽深1.7米。（安装平面为-2.5米；槽底-4.2米）。

落料口至安装平面为1米。

具体尺寸见图纸附件1、2

投标商需到现场确认安装场地，确保投标产品能够满足现场安装尺寸要求。

质保期2年，支付账期2年。