**磁微粒化学发光免疫分析仪设备参数**

**主要功能及核心参数：**

1. 全自动检测，检测通量40T/h，第一个出结果时间18min

2、\*试剂位2×6个，单人份

3、样本位2×6个，批处理模式

4、采用一次性取样头进样

5、携带污染率＜1ppm

6、\*无液路，免维护

7、碱性磷酸酶和螺旋金刚烷酶促化学发光法，磁微粒分离技术，免

疫分析技术

8、光谱测定范围340nm~650nm

9、4参数Logistic拟合算法

10、2点定标

11、液相反应，试剂单人份包装

12、样本类型：人类血清、血浆、全血、尿液

13、\*可开展检测项目80项以上（包括心肌、炎症、肝炎、肝癌、细胞因子等）

**售后服务**

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

**质保时间**

1. 设备经过验收后整机质保不少于3年。

**保修起算日**

1、自设备验收合格之日起。